Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

|  |  |
| --- | --- |
| *Termin wpływu wniosków* | **15 lipca 2021 r.** |
| *Zamawiający* | **Czysty Region Sp. z o. o.** ul. Naftowa 7; 47-230 Kędzierzyn-Koźle |
| *Nazwa zamówienia* | ***Dostawa dwóch pojazdów specjalnych typu śmieciarka w ramach leasingu operacyjnego*** |
| *Znak sprawy* | *CR.271.12.2021* |

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP).

|  |
| --- |
| Wniosek 4.20*Tabela 4 – Wymagane parametry minimalne zabudowy**Dot. pkt. 3 Wanna załadunkowa wykonana z blachy o grubości dna min. 6 mm i bokach oraz dachu o grubości min. 3 mm.**Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdu z wanną załadunkową wykonaną z blachy trudnościeralnej o gr. 5 mm.**Uzasadnienie: Oferowane przez nas zabudowy posiadają jarzmowy system zgniotu. Zastosowanie takiego rozwiązania nie wymaga stosowania aż tak grubych blach, które są wymagane przez Zamawiającego. Rozwiązanie takie przyczyni się do zmniejszenia masy własnej pojazdu, powodując tym samym zwiększenia ilości przewożonych odpadów.* |
| TAK |

|  |
| --- |
| Wniosek 4.21*Dot. pkt. 5 Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy (szufladowy) lub zamontowany do odwłoka za pomocą sworzni.**Pytanie: Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdów wyposażonych w zabudowy z mechanizmem zgniatania odpadów „jarzmowym”?**Uzasadnienie: System ten zapewnia lepszy zgniot przewożonych odpadów i znacznie wydłuża cykl życia zabudowy, z uwagi na mniejsze ścieranie się wanny (podłogi) w odwłoku.* |
| NIE |

|  |
| --- |
| Wniosek 4.22*Inne wymagania:**• dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu i rozłączenia układu ugniatania;* *Pytanie: Czy Zamawiający dopuści system informacji kierowcy o zajętych stopniach bez podania który to stopień?**TAK**• krawędź załadowcza wyrzutnika nie wyżej niż 1500 mm.**Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zabudowę z krawędzią wrzutnika 1600 mm przy załadunku mechanicznym pojemników z odpadami. Natomiast przy załadunku manualnym gabarytów oraz worków po otwarciu klapy wrzutnika wysokość krawędzi wynosi 1200 mm?* |
| TAK |